1. ¿Qué sucede con el Program Counter cuando sucede una interrupción?

El program counter no incrementa y la ejecución del programa se suspende

1. ¿Para qué sirven los bits GIE, RBIE y T0IE?

El GIE (Global Enable Bit) sirve para habilitar o deshabilitar las banderas

El RBIE de acuerdo a su estado permite que el puerto B cambie las interrupciones

El T0IE se puede activar para que se prenda una bandera cuando el tmr0 tiene un overflow de bits.

1. ¿Qué bits hay que configurar para habilitar las resistencias pull-upinternas delPIC16F887?

Para utilizar los pull-ups del PIC hay que activar los bits WPUB<7:0>